**Standardet ekzistuese të përgjithshme dhe minimale të përmbushjes për Operatorin e Sistemit të Transmetimit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Standardi i Kualitetit | Caku 2018 | Realizimi 2018 | Caku 2019 |
|  | SAIDI (Indeksi i Kohëzgjatjes së Ndërprerjeve Mesatare) | Jo më shumë se 310 min | 137.43 min | < 200 min |
|  | SAIFI (Indeksi i Frekuencës Mesatare të Ndërprerjeve të Sistemit). | Jo më shumë se 2.2 | 1.89 | < 2 |
|  | Numri dhe kohëzgjatja e devijimeve të frekuencës | Brenda vlerave nominale të përcaktuara me Kodin e Rrjetit | Për shkak të problemeve me Sistemin SCADA/EMS me “storage”, nuk mund të nxjerrim vlerën e kërkuar | Brenda vlerave nominale të përcaktuara me Kodin e Rrjetit |
|  | ENS (Energjia e pa furnizuar) | 3.5 GWh | 2.57 GWh | 3 GWh |
|  | Periudha minimale e njoftimit për ndërprerjet e planifikuara të sistemit të transmetimit | 90% rasteve më pak se 48 h | më pak se 48 orë | 90% rasteve më pak se 48 h |